**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

**от 9 декабря 2013 г. N 26-нп**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD01CC2FD647D367711FF46C3230683E9C1948B2471163376124BCBA22AC5649CVEO8H) Департамента жилищно-коммунального комплекса

и энергетики ХМАО - Югры от 30.12.2013 N 32-нп)

Руководствуясь [статьей 157](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD30EAEAA6B7A382F19FF44CF725ADCB29CC3822E26517C2F56V0O6H) Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года [N 354](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD30EAEAA6B7A382019F748CF725ADCB29CC3822E26517C2F500FC6A328VCO1H) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", от 23 мая 2006 года [N 306](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD30EAEAA6B7A392C1DFF41CF725ADCB29CC3822E26517C2F50V0OBH) "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [постановлением](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD01CC2FD647D367711FF45CD250483E9C1948B2471V1O6H) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2013 года N 536-п "Об установлении порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах" и на основании [Положения](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD01CC2FD647D367711FE46C3260283E9C1948B2471163376124BCBA22AC5649FVEO8H) о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года N 164, приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно [приложениям 1](#Par40) - [22](#Par1885) к настоящему приказу.

2. Утвердить [нормативы](#Par2054) потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по категориям и в размерах, согласно приложению 23 к настоящему приказу.

3. Утвердить [нормативы](#Par2111) потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления помещений в многоквартирных домах, жилых домов и надворных построек с использованием электрических отопительных установок, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в размере, согласно приложению 24 к настоящему приказу.

4. Установить, что [нормативы](#Par40), утвержденные настоящим приказом, вступают в силу с 1 июля 2014 года.

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD01CC2FD647D367711FF46C3230683E9C1948B2471163376124BCBA22AC5649CVEO8H) Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 30.12.2013 N 32-нп)

5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Новости Югры".

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

жилищно-коммунального

комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

В.Н.НАНАКА

Приложение 1

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КОГАЛЫМ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0392 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0392 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0220 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0347 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0191 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0303 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0170 |
| 12 и более этажные жилые  дома | - | 0,0154 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par40) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par40) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par40) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par40) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 2

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛАНГЕПАС**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1 - 2-этажные жилые дома | 0,0350 | 0,0209 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0232 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0350 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0188 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0302 | - |
| 8-этажные жилые дома | - | 0,0182 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par92) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par92) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par92) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par92) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 3

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МЕГИОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0395 | 0,0180 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0330 | 0,0153 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0151 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0237 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0131 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0122 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0208 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0117 |
| 10-этажные жилые дома | 0,0196 | 0,0109 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par139) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par139) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par139) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par139) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 4

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НЕФТЕЮГАНСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0263 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0263 | 0,0159 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0157 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0246 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0136 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0126 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0215 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0121 |
| 10-этажные жилые дома | 0,0203 | 0,0113 |
| 12-этажные жилые дома | - | 0,0109 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par192) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par192) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par192) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par192) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 5

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НИЖНЕВАРТОВСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0400 | 0,0184 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0315 | 0,0157 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0154 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0212 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0134 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0124 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0212 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0119 |
| 10 - 11-этажные жилые дома | 0,0200 | 0,0112 |
| 12 - 14-этажные жилые дома | 0,0198 | 0,0107 |
| 16 этажей и более | 0,0217 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par247) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par247) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par247) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par247) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 6

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НЯГАНЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0416 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0386 | 0,0158 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0155 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0244 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0134 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0213 | - |
| 6 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0120 |
| 10-этажные жилые дома | - | 0,0112 |
| 11 - 16-этажные жилые дома | - | 0,0108 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par304) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par304) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par304) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par304) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 7

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПОКАЧИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - Многоквартирные 3 - 5-этажные жилые дома в капитальном исполнении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 3 - 5-этажные жилые дома | 0,0334 | 0,0200 |

Таблица 2 - Многоквартирные 1 - 2-этажные дома и общежития

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории  жилых домов | В капитальном  исполнении  постройки  после 1999 года | В деревянном  исполнении  постройки до 1999  года включительно | Общежития  в деревянном  исполнении  постройки до 1999  года включительно |
| Для жилых и  нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей  площади всех  помещений  в многоквартирном  доме или жилом  доме в месяц | Для жилых и  нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей  площади всех  помещений  в многоквартирном  доме или жилом  доме в месяц | Для жилых и  нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей  площади всех  помещений  в многоквартирном  доме или жилом  доме в месяц |
| 1 - 2-этажные  жилые дома | 0,0320 | 0,0280 | 0,0540 |

Таблица 3 - Балочный жилищный фонд

|  |  |
| --- | --- |
| Категории жилищного фонда | Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади всех  помещений в отапливаемом строении  в месяц |
| Балочный жилищный фонд, подключенный к  централизованной системе теплоснабжения | 0,0417 |

Таблица 4 - 1 - 2-этажные жилые дома улучшенных серий постройки после 1999 года

|  |  |
| --- | --- |
| Категория жилищного фонда | Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади всех  помещений в жилом доме в месяц |
| 1 - 2-этажные жилые дома | 0,0293 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par357) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par357) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par357) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par357) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 8

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПЫТЬ-ЯХ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - Многоквартирные дома или жилые дома

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0393 | 0,0175 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0365 | 0,0149 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0230 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0127 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0118 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0202 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0113 |
| 10-этажные жилые дома | 0,0191 | - |

Таблица 2 - Балочный жилищный фонд

|  |  |
| --- | --- |
| Категории жилищного фонда | Для жилых и нежилых помещений,  Гкал на 1 м2 общей площади  всех помещений в отапливаемом  строении в месяц |
| Балочный жилищный фонд, подключенный к  централизованной системе теплоснабжения | 0,0393 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par440) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par440) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par440) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par440) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 9

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0239 | 0,0181 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0239 | 0,0155 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0152 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0239 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0131 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0209 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0117 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par507) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par507) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par507) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par507) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 10

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. СУРГУТ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - Многоквартирные дома и жилые дома с закрытой системой отопления

|  |  |
| --- | --- |
| Категории жилых домов | Для жилых помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади всех  помещений в многоквартирном  доме или жилом доме в месяц |
| Жилые дома из панельных, блочных, монолитных  конструкций | 0,0227 |
| Жилые дома из кирпича | 0,0191 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа | 0,0246 |
| Жилые дома из деревянных конструкций | 0,0221 |

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях устанавливается с учетом повышающих коэффициентов в следующих размерах в Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | С 1  января  2014  года | С 1  января  2015  года | С 1  июля  2015  года | С 1  января  2016  года | С 1  июля  2016  года | С 1  января  2017  года |
| Жилые дома из панельных,  блочных, монолитных конструкций | 0,0227 | 0,0250 | 0,0272 | 0,0318 | 0,0340 | 0,0363 |
| Жилые дома из кирпича | 0,0191 | 0,0210 | 0,0229 | 0,0267 | 0,0286 | 0,0306 |
| Жилые дома и общежития  коридорного типа | 0,0246 | 0,0271 | 0,0295 | 0,0344 | 0,0369 | 0,0393 |
| Жилые дома из деревянных  конструкций | 0,0221 | 0,0243 | 0,0265 | 0,0309 | 0,0331 | 0,0353 |

Таблица 3 - Жилые дома и многоквартирные дома постройки до 1999 года включительно с отбором ГВС из систем отопления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Капитальные жилые дома | Деревянные жилые дома |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0454 | 0,0595 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0421 | 0,0553 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0254 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par556) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы, указанные в [таблице 1](#Par563), разработаны с применением аналогового метода установления нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению с учетом повышающих коэффициентов, указанные в [таблице 2](#Par583), установлены в соответствии с [п. 3 (1)](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD30EAEAA6B7A392C1DFF41CF725ADCB29CC3822E26517C2F50V0OBH) приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы, указанные в [таблице 3](#Par603), разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг по причине отсутствия данных приборного учета.

3. Установленные [нормативы](#Par556) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par556) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 11

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. УРАЙ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0350 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | 0,0225 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0222 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0349 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0192 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0179 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0305 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0171 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par638) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par638) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par638) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par638) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 12

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0350 | 0,0197 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | 0,0167 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0165 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0255 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0143 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0133 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0226 | - |
| 8-этажные жилые дома | - | 0,0128 |
| 10 - 11-этажные жилые дома | - | 0,0120 |
| 12 этажей и более | - | 0,0114 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par689) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par689) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par689) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par689) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 13

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЮГОРСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0195 |
| 2-этажные жилые дома | 0,032 | 0,0166 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0164 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,254 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0143 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0132 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0224 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0127 |
| 10 и более этажные жилые  дома | - | 0,0119 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par744) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par744) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par744) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par744) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 14

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0420 | 0,0249 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0420 | 0,0212 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0209 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0328 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0181 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0287 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par798) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par798) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par798) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par798) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 15

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - поселок городского типа Березово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0377 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0140 |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0122 |

Таблица 2 - поселок Приполярный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1 - 2-этажные жилые дома | 0,0363 | - |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0229 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0126 |

Таблица 3 - поселок Игрим

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0377 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0140 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0221 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0122 |

Таблица 4 - село Теги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | - |

Таблица 5 - поселок Ванзетур

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0377 | 0,0168 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0350 | - |

Таблица 6 - сельское поселение Саранпауль

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0391 | 0,0174 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0363 | 0,0148 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Таблица 7 - сельское поселение Хулимсунт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 2-этажные жилые дома | 0,0363 | - |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0229 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0126 |

Таблица 8 - поселок Светлый

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 2-этажные жилые дома | 0,0346 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0139 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0218 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0120 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par845) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par845) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par845) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par845) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 16

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОНДИНСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - городское поселение Кондинское

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0222 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0189 |

Таблица 2 - городское поселение Куминский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
|  | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0211 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0180 |

Таблица 3 - городское поселение Луговой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
|  | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0233 |

Таблица 4 - городское поселение Междуреченский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
|  | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0215 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0183 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0180 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0283 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0156 |

Таблица 5 - городское поселение Мортка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
|  | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0213 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0181 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0178 |

Таблица 6 - сельские поселения: Мулымья, Леуши, Половинка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
|  | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0219 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0184 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0289 | - |

Таблица 7 - сельское поселение Болчары

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
|  | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0214 |
| 2-этажные жилые дома | - | 0,0183 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1030) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1030) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1030) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1030) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 17

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - городское поселение Пойковский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0175 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0149 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0230 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0127 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0202 | - |
| 12 и более этажей | - | 0,0102 |

Примечание:

Для временных зданий и сооружений, приспособленных под жилье (балки), применять [норматив](#Par1207) для одноэтажных жилых домов постройки до 1999 года включительно.

Таблица 2 - сельское поселение Сингапай

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0131 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0112 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0110 |

Таблица 3 - сельское поселение Сентябрьский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0175 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 3-этажные жилые дома | 0,0230 | - |
| 3 - 4-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Таблица 4 - сельское поселение Салым

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0134 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0131 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0207 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0114 |

Таблица 5 - сельское поселение Чеускино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0134 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0131 |

Таблица 6 - сельское поселение Усть-Юган

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0175 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Таблица 7 - сельское поселение Куть-Ях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0202 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0127 |

Таблица 8 - сельское поселение Каркатеевы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0203 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0230 | - |

Таблица 9 - сельское поселение Лемпино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0310 | 0,0175 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1187) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1187) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1187) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1187) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 18

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0500 | 0,0252 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0500 | 0,0215 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0211 |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0183 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0290 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0163 |
| 12-этажные жилые дома | - | 0,0147 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1411) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1411) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1411) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1411) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 19

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0263 | 0,0167 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0263 | 0,0143 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0140 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0224 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0121 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0194 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1460) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1460) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1460) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1460) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 20

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
|  | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0330 | 0,0172 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0330 | 0,0147 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0144 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0231 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0124 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0200 | - |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1507) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1507) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1507) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1507) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 21

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - городское поселение Барсово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0447 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0416 | 0,0169 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0167 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0262 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0144 |

Таблица 2 - городское поселение Белый Яр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0365 | 0,0190 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0365 | 0,0162 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0159 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0251 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0138 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0219 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0123 |
| 10-этажные жилые дома | - | 0,0115 |

Таблица 3 - сельское поселение Локосово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0447 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0447 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0246 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0387 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0213 |

Таблица 4 - деревня Лямина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0451 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0419 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0146 |

Таблица 5 - городское поселение Лянтор

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0470 | 0,0252 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0470 | 0,0215 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0211 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0333 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0183 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0171 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0291 | - |
| 8 - 9-этажные жилые дома | - | 0,0164 |
| 10-этажные жилые дома | - | 0,0153 |

Таблица 6 - поселок Нижнесортымский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0530 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0530 | 0,0219 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0215 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0339 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0187 |

Таблица 7 - деревня Русскинская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0460 | 0,0205 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0428 | 0,0174 |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0149 |

Таблица 8 - поселок Солнечный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0427 | - |
| 2-этажные жилые дома | 0,0397 | 0,0162 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0159 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0251 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0138 |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0123 |

Таблица 9 - сельское поселение Сытомино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0447 | 0,0199 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0415 | - |

Таблица 10 - село Тундрино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0436 | 0,0194 |

Таблица 11 - сельское поселение Угут

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0430 | 0,0191 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0400 | 0,0163 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0160 |

Таблица 12 - сельское поселение Ульт-Ягун

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0456 | 0,0203 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0423 | 0,0173 |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0147 |

Таблица 13 - поселок городского типа Федоровский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0392 | 0,0218 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0392 | 0,0186 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0183 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0288 | - |
| 4 - 5-этажные жилые дома | - | 0,0159 |
| 6 - 7-этажные жилые дома | - | 0,0148 |
| 5 - 9-этажные жилые дома | 0,0252 | - |
| 9-этажные жилые дома | - | 0,0142 |
| 10-этажные жилые дома | - | 0,0132 |
| 13 этажей и более | - | 0,0128 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1554) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1554) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1554) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1554) осуществляется в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде.

Приложение 22

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Таблица 1 - поселки: Горноправдинск, Бобровский, Цингалы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 2-этажные жилые дома | 0,0358 | 0,0158 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0155 |
| 3 - 4-этажные жилые дома | 0,0244 | - |

Таблица 2 - поселок Кедровый, село Елизарово

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0390 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0158 |

Таблица 3 - поселки: Красноленинский, Урманный

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0158 |

Таблица 4 - село Кышик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0320 | 0,0185 |

Таблица 5 - сельское поселение Шапша

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0387 | - |

Таблица 6 - сельское поселение Луговской, поселок Кирпичный, село Троица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0387 | - |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0155 |

Таблица 7 - сельское поселение Нялинское, поселок Пырьях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0387 | 0,0185 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0387 | - |

Таблица 8 - сельские поселения: Сибирский, Выкатной, село Тюли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года  включительно | Постройки после 1999  года |
| Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых  помещений, Гкал  на 1 м2 общей площади  всех помещений  в многоквартирном доме  или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0387 | - |
| 2-этажные жилые дома | - | 0,0158 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par1885) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par1885) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Установленные [нормативы](#Par1885) потребления коммунальных услуг по отоплению применяются для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета или в других случаях, предусмотренных законодательством.

4. Взимание платы за потребленную коммунальную услугу с использованием установленных [нормативов](#Par1885) осуществляется в течение календарного года равными долями за каждый месяц.

Приложение 23

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ**

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК,**

**ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ**

**КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

**НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории отапливаемых строений | Год постройки  зданий  по 1999 год  включительно | Год постройки  зданий после  1999 года |
| Гкал на 1 м2  общей площади  всех  отапливаемых  помещений  и строений,  расположенных  на земельном  участке,  в месяц | Гкал на 1 м2  общей площади  всех  отапливаемых  помещений  и строений,  расположенных  на земельном  участке,  в месяц |
| Здания и строения с каменными ограждающими  конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при  закрытой системе теплоснабжения | 0,0361 | 0,0224 |
| Здания и строения с каменными ограждающими  конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при  открытой системе теплоснабжения | 0,0458 | 0,0267 |
| Здания и строения с деревянными ограждающими  конструкциями (брус, бревна, щитовые панели)  при закрытой системе теплоснабжения | 0,0524 | 0,0361 |
| Здания и строения с деревянными ограждающими  конструкциями (брус, бревна, щитовые панели)  при открытой системе теплоснабжения | 0,067 | 0,0448 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par2054) потребления коммунальных услуг по отоплению устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par2054) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета с применением установленных [нормативов](#Par2054) осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD30EAEAA6B7A382019F748CF725ADCB29CC3822E26517C2F500FC6A329VCO4H) предоставления коммунальных услуг.

4. Установленные [нормативы](#Par2054) применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.

Приложение 24

к приказу Департамента

жилищно-коммунального комплекса и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 9 декабря 2013 года N 26-нп

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЖИЛЫХ ДОМОВ**

**И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ**

**ОТОПИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА**

**РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование норматива | Единица измерения | Числовое  значение |
| Норматив потребления тепловой  энергии для целей отопления при  использовании электрических  отопительных установок | Гкал на 1 м2 общей площади  отапливаемых помещений в  течение отопительного периода  в месяц | 0,0267 |
| Норматив потребления электрической  энергии для целей отопления при  использовании электрических  отопительных установок | кВт/часы на 1 м2 общей  площади отапливаемых  помещений в течение  отопительного периода в месяц | 32,7 |

Примечание:

1. [Нормативы](#Par2111) потребления коммунальных услуг по электроснабжению для отопления с использованием электрических отопительных котлов устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

2. Установленные [нормативы](#Par2111) разработаны с применением расчетного метода установления нормативов потребления коммунальных услуг.

3. Расчет размера платы за потребляемую коммунальную услугу по электроснабжению для отопления при отсутствии приборов учета с использованием установленного [норматива](#Par2111) осуществляется ежемесячно в течение отопительного периода равными долями за каждый полный и неполный месяц в отопительном периоде, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF74CD30EAEAA6B7A382019F748CF725ADCB29CC3822E26517C2F500FC6A329VCO4H) предоставления коммунальных услуг.

4. Установленные [нормативы](#Par2111) применяются на территории всех муниципальных образований автономного округа.